
Dispositivi di Protezione Individuale secondo la Valutazione dei Rischi
(Allegato al Documento di Analisi dei Rischi)
Mansioni e DPI associati

Questi sono i Dispositivi di Protezione Individuale che vengono riconosciuti come necessari per la riduzione del rischio residuo nelle mansioni indicate e dovranno essere usati obbligatoriamente.

Si è voluto inoltre aggiungere la mansione che prevede che il collaboratore scolastico possa svolgere piccoli interventi di manutenzione o taglio dell’erba nel complesso scolastico mediante l’utilizzo di decespugliatore, non sempre avviene ma è sempre possibile, pertanto se attualmente non avviene non si tenga conto di quanto indicato, riservandosi per un prossimo futuro di applicare quanto detto. 
Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti 

Non viene percepita l’esigenza di DPI per queste lavorazioni.

Va comunque prevista la disponibilità di guanti monouso e di camice, utili per le operazioni di sostituzione toner.

Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

· Scarpe con suola antiscivolo

· Guanti di protezione monouso
· Camice protettivo
· Mascherina antipolvere (se necessario)
Spostamento di arredi, banchi, sedie 
Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni, si consideri che non si tratta dei normali e giornalieri spostamenti per risistemare le aule durante le operazioni di pulizia:

· Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo

· Camice per la protezione degli indumenti

· Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo

Archiviazione documenti (scaffali e ripiani posti in alto che necessitano l’uso di scala) 
Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

· Scarpe con suola antiscivolo

· Guanti di protezione monouso.

Consultazione di documenti in archivio(scaffali e ripiani posti in alto che necessitano l’uso di scala) 
Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

· Scarpe con suola antiscivolo

· Guanti di protezione monouso
Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro, raccolta di vetri rotti
Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

· Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.

· Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo.

· Elmetto di protezione (obbligatorio solo per: le lavorazioni in quota, le lavorazioni in cui l’operazione è svolta su oggetti ad altezza uguale o superiore alla testa, le lavorazioni che prevedono l’uso del martello e tutte quelle operazioni per le quali viene percepito il rischio di urti o cadute che possano interessare la testa. In caso di dubbio sulla propria sicurezza, il lavoratore deve indossare il casco).

· Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l’uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge,schegge di vetro, scintille).

· Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente; si precisa comunque che durante queste lavorazioni non è consentito indossare indumenti che lascino scoperte le gambe e le braccia).

Piccola manutenzione di apparecchi elettrici ed elettronici

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

· Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.

· Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo.

· Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l’uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, schegge di vetro, scintille).

· Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente).

Pulizia del giardino o degli spazi all’interno del complesso scolastico mediante l’utilizzo di decespugliatore 
Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

· Guanti rischio meccanico.

· Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale rinforzato.

· Cuffia o inserti anti rumore.

· Visiera di protezione.

· Grembiule per la protezione.

· Guanti imbottiti con le vibrazioni.

DPI adottati suddivisi per Profilo Professionale
DPI per i Collaboratori Scolastici:

	DPI
	Mansione
	Modello

	Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo
	· Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale

· Spostamento di arredi, banchi, sedie

· Archiviazione documenti
	Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo

(suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico EN 347)
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	Guanti di protezione 
	· Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale
	Monouso
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	Camice protettivo
	· Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale
· Spostamento di arredi, banchi, sedie
	

	Mascherina antipolvere
	· Pulizia, Spostamento di arredi, sistemazione archivi, ripostigli ecc in presenza di polvere è obbligatoria 
	Mascherina
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UNI EN 405
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DPI per i Collaboratori Scolastici con funzione di Piccola Manutenzione e taglio erba mediante decespugliatore (oltre a quelli già prescritti a tutti i Collaboratori Scolastici):

	DPI
	Mansione
	Modello

	Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge, schegge di vetro o scintille
	· Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro
	Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille

(norma UNI EN 166)

Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell’indossatore.

Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante.

L’occhiale a maschera deve poter essere indossato anche contemporaneamente agli eventuali occhiali correttivi della vista.

Dispositivo di protezione per gli occhi e le congiuntive, coprente solo una parte limitata della superficie cutanea attorno agli occhi. 

Protezione dalle proiezioni di gocce o schizzi o corpi solidi anche provenienti lateralmente.

Classe ottica non inferiore alla classe 1 (bassa deformazione ottica per lavori che richiedono elevate esigenze di visibilità e per un utilizzo continuativo), con trattamento antigraffio.

Protezione meccanica: livello B
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	Scarpe impermeabili con punta rinforzata, suola imperforabile 
	· Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro
	Scarpe con punta rinforzata e suola imperforabile 

(livello di protezione S3 UNI EN 344,345)
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	Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo
	· Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro
	Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3-1-3-2)
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	Elmetto di protezione
	· Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro
	Elmetto di protezione

(norma UNI EN 397)

Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità con trattamento anti U.V., bardatura regolabile in plastica con 6 punti di ancoraggio alla calotta, isolamento elettrico fino a 440 V. Frontalino antisudore, attacco per accessori
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	Cuffia o inserti antirumore
	· Taglio erba mediante decespugliatore 
	Cuffia o inserti antirumore

(norma UNI EN 352-1, 352-2)
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	Visiera di protezione 
	· Taglio erba mediante decespugliatore 
	Visiera protettiva 

(norma UNI EN 166)
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	Guanti imbottiti contro le vibrazioni 
	· Taglio erba mediante decespugliatore 
	Guanti antivibrazioni

(norma UNI EN 10819-95)
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DPI per gli Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser

	DPI
	Mansione
	Modello

	Guanti monouso 
	· Esecuzione di fotocopie,
· cambio del toner 
	


SOMMARIO DEI TIPI DI DPI
	DPI
	Chi lo usa

	Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo

(suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico EN 347)
	· Collaboratori Scolastici


	Guanti di protezione monouso
	· Collaboratori Scolastici


	Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3-1-3-2)
	· Collaboratori Scolastici addetti piccole manutenzioni


	Camice protettivo
	· Collaboratori Scolastici


	Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (norma UNI EN 166)

Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell’indossatore.

Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante.

L’occhiale a maschera deve poter essere indossato anche contemporaneamente agli eventuali occhiali correttivi della vista.

Dispositivo di protezione per gli occhi e le congiuntive, coprente solo una parte limitata della superficie cutanea attorno agli occhi. 

Protezione dalle proiezioni di gocce o schizzi o corpi solidi anche provenienti lateralmente.

Classe ottica non inferiore alla classe 1 (bassa deformazione ottica per lavori che richiedono elevate esigenze di visibilità e per un utilizzo continuativo), con trattamento antigraffio.

Protezione meccanica: livello B
	· Collaboratori Scolastici addetti piccole manutenzioni



	Elmetto di protezione

(norma UNI EN 397)

Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità con trattamento anti U.V., bardatura regolabile in plastica con 6 punti di ancoraggio alla calotta, isolamento elettrico fino a 440 V. Frontalino antisudore, attacco per accessori
	· Collaboratori Scolastici addetti piccole manutenzioni



	Scarpe con punta rinforzata e suola imperforabile  (norma UNI EN 344, 345)


	· Collaboratori Scolastici addetti piccole manutenzioni



	Cuffia o inserti antirumore

(norma UNI EN 352-1, 352-2)


	· Collaboratori Scolastici addetti taglio erba con decespugliatore



	Visiera protettiva 

(norma UNI EN 166)


	· Collaboratori Scolastici addetti taglio erba con decespugliatore



	Guanti antivibrazioni

(norma UNI EN 10819-95)


	· Collaboratori Scolastici addetti taglio erba con decespugliatore





































